1. Техническо описание

Печката работи изключително с пелети, като осигурява здравословна и безопасна топлина в стаята. Системите за автоматичен контрол на печката гарантират оптимална изходяща топлина и пълно изгаряне; има също и системи за безопасност, които да гарантират безопасна работа на частите на печката. 

	Конструкция
	Стомана и чугун

Стомана и чугун

	Горивна камера
	

	Номинална термична мощност – намалена
	Номинална термична мощност 10.82 kW
	Намалена термична мощност 3.45 kW

	Консумация на час

Номинална топлина – намалена топлина
	Номинална топлина 2.63кг/ч*
	Намалена топлина 0.81 кг/ч*

	Номинална ефективност – намалена ефективност
	Номинална ефективност 87.1%
	Намалена ефективност 89.8%

	Температура на аспиратора 

Номинална – намалена 
	Номинална 206.2°С
	Намалена 101.4°С

	Емисия с 13% О2 Номинална – намалена 
	Номинална 0.01%
	Намалена 0.02%

	Минимална тяга
	10-14Ра

Ф80мм

Ф50мм

230V/50Hz
420W максимум при запалване

140W за нормална работа

	Аспиратор
	

	Въздухопровод
	

	Електрическо напрежение
	

	Консумация на ел.енергия
	

	Минимална безопасна дистанция от дясно, от ляво и отзад
	200мм

	Размери (мм)
	Височина/Широчина/Дължина = 950х560г576мм (Фиг. 1)

	Тегло
	130кг керамичната версия

141кг версията с метални плоскости

	Вместимост на пелетната камера
	37 л (приблизително 26кг)


Консумацията на пелети е приблизителна: тя варира в зависимост от вида на използваните пелети
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Фиг. 1а Размери на печката на пелети модел Орион
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Фиг. 1б – Размери на печката на пелети модел Орион

Легенда:

А – Решетки за пропускане на въздух

В – Кабел за свързване към ел.мрежа

С – Въздухопровод към горивната камера – диаметър 50мм

D – Димоотводна тръба - диаметър 80мм

Е – Врата на камерата за пелети

2. Позволена употреба и гориво

Печките на пелети работят изключително с пелети от различни видове дърво, в съответствие със Стандарт DIN 51731 и UNI/TS 11263 или със следните характеристики: 

Топлинна стойност

мин. 4.8 киловатчаса на кг (4180 ккал./кг)

- Плътност



680-720 кг

Влага




макс. 10% от теглото

Диаметър



6±0.5м

Процент пепел


макс.1.5% от теглото

Дължина



мин.6мм – макс.30мм

Състав:
100% необработвано дърво от дърводобивната индустрия без добавки от стягащи вещества или кора, в съответствие с настоящите разпоредби

- Опаковка
в торби от екологични или биоразградими материали или хартия

Пелетите трябва да се съхраняват на сухо пространство, защитено от влага. 

Камерата за пелети е на гърба на печката. Вратата се намира в горната част (фиг.1) и зареждането става ръчно с включена или изключена печка.

· Съхранявайте пелетите на сухо място.

· За постоянно и ефективно действие, пелетите или другото гориво не могат ръчно да се зареждат в мангала. 

· Не зареждайте горива, които не са в съответствие със стандартите. 

· Не зареждайте с чужди примеси като метални съдове, кутии, торби, метали и други.

3. Приложими стандарти

· Стандарт UNI 10683: Стандарт, предписващ изискванията, свързани с инсталацията на топлинни генератори на дърво или други твърди биоразградими горива.

· Стандарт EN 14785: Стандарт, регулиращ работата на печки на пелети (отоплители за стая) – методи за тестване и изисквания.

· Стандарт EN 6033501: Стандарт, регулиращ безопасността на домакинските електроуреди и др.подобни.

· Стандарт EN 50165: Стандарт, свързан с електрическото оборудване на не-електрическите домакински уреди и др.

· Стандарт DIN 51731 и UNI/TS 11263: Стандарти, регулиращи характеристиките на пелетите. 

